|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11** | Однолезвийный режущий инст­румент, приме­няемый при обра­ботке заготовок на токарных станках, , называется: | Фреза; | Резец; | Сверло; | Развертка; | Не знаю; |
| **12** | Видом художест­венной обработки  древесины  является: | Точение; | Сверление; | Резьба; | Пиление; | Не знаю; |
| **13** | Видом  художественной  обработки металла  является: | Точение; | Сверление; | Чеканка; | Пиление; | Не знаю; |
| **14** | Выполнение  проекта начинается: | Со сбора информации для выполне­ния проекта; | С определе­ния потреб­ностей и возможностей проектной деятельности | С изготовления изделия: | С выдвижения идеи выполне­ния проекта; | Не знаю; |
| 15 | Выполнение  проекта завершается: | Изготовле-  нием  изделия; | Оформле­нием описа­ния проекта; | Презентацией  (защитой)  проекта; | Оценкой и  самооценкой  проекта; | Не знаю; |
| 16 | Для чего человек  применяет  машины: | Для повыше­ния культуры труда; | Для умень­шения доли ручного труда; | Для облегчения  труда и повышения его производитель­ности; | Не знаю; |  |
| | 17 | Какая операция  следует после  рубки, резания  металла: | Опиливание; | Шлифование | Шабрение; | Не знаю; |  |
| 18 | Безопасным является элек­трическое напря­жение до: | 380 В; | 220 В; | 220 В; | 36 В; | 12 В; |
| 19 | К профессии типа «Человек-Техника» относится: | Педагог; | Программист | Бухгалтер; | Инженер; |  |
| 20 | Как называется  кусок древесины,  из которого  изготовляют  детали? | Материал. | Не знаю. | Заготовка. | Древесина. | 1 |
| 21 | Рабочий какой профессии изго­товляет двери из | Столяр. | Плотник. | Станочник. | Не знаю. |  |

10